|  |  |
| --- | --- |
|  | **Rozpočet ClimaEdu showroom - výstavná miestnosť jazierka so zásobou vody** |
|  |  |
| **Objednávateľ:** | ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane č. 128, 969 81  IČO: 37831127 IČ DPH: 2021649025 |
|  |  |
| Stavba: | Výstavná miestnosť jazierka so zásobou vody |
| Miesto: | Štiavnické Bane 128 |
|  |  |
| **Zhotoviteľ:**  | IČO: IČ DPH:  |

|  |
| --- |
| **Náklady z rozpočtu** : Výstavná miestnosť jazierka so zásobou vody |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Popis | MJ | MN | J.CENA bez DPH (EUR) | CELKOVÁ CENA bez DPH (EUR) |
| 1 | Odstránenie podkladov hrúbky do 30cm | m³ | 11,44 |  |  |
| 2 | Výkop ryhy v hornine triedy 4 do 100m³ | m³ | 13,48 |  |  |
| 3 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000m | m³ | 13,48 |  |  |
| 4 | Betonáž základu – múr c20/25 | m³ | 13,48 |  |  |
| 5 | Obklad múru kameňom | m² | 12,94 |  |  |
| 6 | Konštrukcie tesárske ( materiál) | m³ | 6,6 |  |  |
| 7 | Konštrukcie tesárske ( robota) | m³ | 6,6 |  |  |
| 8 | Spojovací materiál ku tesárskej konštrukcii | m³ | 6,6 |  |  |
| 9 | Obklad drevený – pero drážka | m² | 87 |  |  |
| 10 | Izolácia stien, polystyrén v hrúbke 15cm | m² | 72 |  |  |
| 11 | Krytiny tvrdé- plech v pásoch | m² | 57 |  |  |
| 12 | Náter drevenej konštrukcie | m² | 87 |  |  |
| 13 | Dvere plastové so sklom v rozmere 1m x 2,1m | 1ks | 1 |  |  |
| 14 | Okno plastové otváracie v rozmere 1,5 m x 2,1m | ks | 6 |  |  |
| 15 | Presun hmôt pre stavby | ks | 1 |  |  |
| 16 | Okno rozmer 0,4x1m s bezpečnostným sklom | ks | 1 |  |  |
| 17 | Automatická filtrácia pre jazierko o objeme 30 m3 | ks | 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|  |  | 20% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena s DPH v EUR** |  |